CopyRight@35

Output (32-bits)

Clock

Input B(32-bits)

Input A(32-bits)

Control Signal(6-bits)

Multiplier

MUX

Shifter

Hi

Lo

ALU

ALU Control